% CREATED BY MAGNUS GUSTAVER, 2020
\chapter{Appendix 1}
\section*{Meddelandetyper}
\label{app:meddelandetyper}
\begin{description}
    \item[\texttt{ACK}] Bekräftelsetypen, används för att avsluta ett ramutbyte.
    \item[\texttt{PING}] Anslutningskontroll, används för att kontrollera att en periferienhet fortfarande är ansluten.
    \item[\texttt{REQUEST\_INIT}] Initialiseringsbegäran, används för att begära initialvärden från centralenheten.
    \item[\texttt{AUXILIARY\_INIT}] Initialiseringsautentisering, används för att bevilja en initialisering av periferienhet. 
    \item[\texttt{RESERVED1}] Reserverad.
    \item[\texttt{ALARM\_DEACTIVATE}] Larmdeaktivering, används för att avaktivera larm i en periferienhet.
    \item[\texttt{AUX\_ACTIVATE}] Periferienhetsaktivering, används för att starta en ansluten periferienhet.
    \item[\texttt{AUX\_DEACTIVATE}] Periferienhetsdeaktivering, används för att stoppa en ansluten periferienhet.
    \item[\texttt{AUX\_CONFIG}] Periferienhetskonfiguration, används för att konfigurera statusvärden i en periferienhet.
    \item[\texttt{AUX\_INFO\_REQUEST}] Periferienhetsinformation, används för att begära statusvärden från en periferienhet. 
    \item[\texttt{AUX\_INFO\_DATA}] Periferienhetsinformation, används för att leverera statusvärden till centralenheten
    \item[\texttt{RESERVED4}] Reserverad.
    \item[\texttt{RESERVED5}] Reserverad.
    \item[\texttt{RESERVED6}] Reserverad.
    \item[\texttt{RESERVED7}] Reserverad.
    \item[\texttt{ALARM}] Larmtypen, används för att signalera larm. 
\end{description}